


**COD:200**

**BLOQUEO DE CLABE S608**

 Cable de bloqueo ajustable con 1.8m (6´) de cable x 4mm (3/16”) día.  
• Ideal para paneles de disyuntores de circuitos múltiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado.  
• Aldaba de seguridad integrada y cable para facilitar el uso.  
• Cable de acero con revestimiento de vinil  
• El cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos y condiciones extremas.  
• Capacidad de hasta 4 candados o pinzas  
• Incluye etiquetas de seguridad reutilizables

Cable de bloqueo ideal para paneles de disyuntores de circuitos multiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado, con aldaba de seguridad integrada y cable para facilitar su uso. El cable es de acero con revestimiento de vinil y el cuerpo dieléctrico temoplastico soporta agentes químicos y condiciones extremas. Cuenta con capacidad de hasta 4 candados o pinzas e incluye etiquetas de seguridad reutilizables.

**Marca**:Masterlock




**COD:201**

**BLOQUEO DE DISYUNTOR MASTER LOCK UNIVERSAL S2394**

Como instalarlo:  
– Paso 1: coloque el dispositivo de bloqueo en el disyuntor  
– Paso 2: Gire el tornillo hasta que quede bien sujeto a la palanca del interruptor  
– Paso 3: Cierre la cubierta del bloqueo S2394  
– Paso 4: Coloque el candado en posición vertical o en horizontal.

Bloqueo de Masterlock para disyuntores. Universal para cualquier modelo, se fija sin destornillador. Se ajusta mediante el giro manual de un tornillo. Un candado asegura el bloqueo a través de un orificio a elección (horizontal o vertical), obstruyendo el camino para aflojar el dispositivo de cierre.



**COD 202**

**BLOQUEO GIRATORIO DE VALVULA DE COMPUESTA 130mm (481)**


* B• De 2″ a 5″ de diámetro  
  • Rodean la palanca de la válvula para protegerla de aperturas accidentales  
  • Múltiples trabajadores pueden colocar sus candados de seguridad personales  
  • Las estructuras termoplásticas resistentes, de peso ligero y dieléctricas de Xenoy™ resisten a las sustancias químicas  
  • Funcionan eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F (-46°C) a 350°F (177°C)  
  • Se adaptan a palancas de válvulas de 2″ a 5″ de diámetro

**Marca**:Masterlock

• La rotación hacia afuera/adentro permite una instalación y almacenamiento más fácil  
• El diseño rotativo exclusivo pendiente de patente permite una instalación más simple en espacios confinados  
• Cada tamaño gira sobre sí mismo y se encastra dentro del dispositivo de mayor tamaño para ahorrar espacio en cajas de herramientas de seguridad  
• El disco central puede quitarse para elevar las válvulas rotativas  
• Vienen con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español) que pueden escribirse para identificar a la persona responsable y luego borrarse para el siguiente trabajo

El bloqueo giratorio de válvula de compuesta se adapta a palancas de válvulas de 2″ a 5″ de diámetro, estos rodean la palanca de la válvula para protegerla de aperturas accidentales, múltiples trabajadores pueden colocar sus candados de seguridad personales. Este funciona eficazmente en condiciones extremas.

Cuenta con una rotación hacia afuera/adentro que permite una instalación y almacenamiento más fácil, debido al diseño rotativo exclusivo pendiente de patente permite una instalación simple en espacios confinados. Viene con etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad que pueden escribirse para identificar a la persona responsable y luego borrarse para el siguiente trabajo. El disco central puede quitarse para elevar las válvulas rotativas. Cada tamaño gira sobre sí mismo y se encastra dentro del dispositivo de mayor tamaño para ahorrar espacio en cajas de herramientas de seguridad.



**COD:203**

**CANDADO DE PLASTICO ROJO ARANDELA CHICA S31RED/GRANDE S31LTRED**

• Estructura resistente, de peso ligero de Xenoy y material no conductor  
• Personalícelo en el lugar con las etiquetas permanentes para escribir  
• Cumple con la normativa de OSHA «un empleado, una candado, una llave»  
• Estructura roja de 1-1/2″ (3.8cm) de ancho y 1-3/4″ (4.4cm) de alto de Xenoy y  
• Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/identificación  
• Cilindro de alta seguridad, reservado para seguridad  
• La retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto  
• Cilindro de 6 pasadores con llaves diferentes

**Marca**:Masterlock

El candado de plástico posee una estructura resistente, de peso ligero de Xenoy y material no conductor, cumple con la normativa de OSHA. Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/identificación, con su cilindro de alta seguridad, reservado para seguridad, la retención de la llave garantiza que el candado no quede abierto.

El cilindro es de 6 pasadores con llaves diferentes, la estructura roja de 1-1/2″ (3.8cm) de ancho y 1-3/4″ (4.4cm) de alto de Xenoy.