

**COD:500**

**CASCO DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS**

**EXTERIOR:**

Caparazón fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio, conformando una estructura altamente

resistentente a los impactos y a los agentes químicos.

**INTERIOR:**

Formado por una copa de poliuretano expandido, generando mayor absorción de la energía y mayor

aislación térmica.

A su vez, esta copa tiene una cobertura interior, otorgaándole, una alta resistencia.

**VISOR:**

De policarbonato con borde superior reforzado. Proporciona cobertura al rostro.

Dotado de un protector de tela ignífuga para protección de cuello y oídos conformando un conjunto de

gran diseño y confort.

**ARNES**:

El casco se sujeta a la cabeza por medio de un arnés regulable a cremallera y una mentonera adaptable para optiminizar el confort.

TODOS LOS COMPONENTES CUENTAN CON UN TRATAMIENTO IGNIFUGO